# Radio internetowe

Light Alloy potrafi odtwarzać radio online. Oprócz tego odtwarzacz posiada specjalne okno dialogowe, w którym można wybrać dla siebie jedną z tysięcy stacji radiowych z całego świata. To okno dialogowe nazywa się "Katalog internetowych stacji radiowych".

## Katalog internetowych stacji radiowych

Katalog internetowych stacji radiowych można otworzyć na kilka sposobów:

- Przy pomocy menu kontekstowego przycisku Dodaj plik(i) do Listy odtwarzania;
- Przy pomocy Ogólne menu kontekstowe -> Plik;
- Przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+F2;
- W trybie audio odtwarzacza, przy pomocy przycisku Internetowe stacje radiowe;

Okno zawiera panel sterowania i dwa tryby:

- Ulubione;
- IceCast.

Panel sterowania umożliwia sterowanie odtwarzaniem wybranej stacji radiowej. Zduplikowane są tutaj przyciski z okna głównego, które jest z chwilą włączenia katalogu zablokowane.

W trybie IceCast wczytywana jest z Internetu lista stacji radiowych (około 2 MB) zawierająca tysiące pozycji z całego świata. Spośród tego zestawu stacji radiowych można wybrać interesujące nas pozycje i przenieść je do Ulubionych (przy pomocy menu kontekstowego).

Tryb Ulubione zawiera listę stacji radiowych opracowaną przez samego użytkownika. Stacje mogą być dodawane do Ulubionych na kilka sposobów:

- skopiowanie z trybu IceCast;
- skopiowanie wybranych wpisów z Listy odtwarzania (przy pomocy menu kontekstowego przycisku +);
- poprzez wczytanie lub dodanie listy linków (przy pomocy menu kontekstowego przycisku +; dostępne formaty .aimppl, .rsd, własny format .lau);
- ręczne wprowadzanie (za pomocą przycisku na panelu sterowania + lub skrótu klawiszowego Insert);

Żeby słuchać stacji radiowej w jednym z dwóch trybów, wystarczy kliknąć na niej dwukrotnie, wcisnąć Enter lub wcisnąć przycisk Odtwarzaj wybrany na panelu sterowania.

## Dodatkowe funkcje Katalogu internetowych stacji radiowych

### Sprawdzanie aktualności odsyłaczy

Pracuje tylko w trybie "Ulubione".

1. Wybieramy żądane stacje.
2. W menu kontekstowym przycisku - wybieramy punkt "Sprawdź dostępność wybranych stacji radiowych".

Stacje, które są niedostępne będą koloru szarego.

Może być również użyteczne pole wyboru "Aktualizuj nazwę stacji radiowej podczas odtwarzania" w Ustawieniach Katalogu internetowych stacji radiowych. Jeśli jest ono aktywne, to podczas odtwarzania będzie można pobrać nazwę stacji z serwera stacji. Jeśli nie wprowadzono danych w kolumnach "Format" i "VBR/CBR", to one również zostaną pobrane z serwera.

### Nawigacja

Do nawigacji po wykazie stacji można używać:

- + / - przechodzenie do następnej/poprzedniej stacji;
- Ctrl++ / - przeskok o 10 stacji;
- Alt++ / - przeskok o 100 stacji.

Aby szybko przejść do konkretnej linii można skorzystać z zestawu cyfr:

- 1-9 - zwykłe używanie klawiatury numerycznej po prawej stronie;
- 10-99 - przytrzymując Ctrl;
- 100-999 - przytrzymując Alt.

### Wyszukiwanie

Wyszukiwanie działa z kolumnami "Nazwa" i "Gatunek".

Jeśli pole wyszukiwania podświetlone zostało na żółto, oznacza to, że wyświetlana jest lista tylko tych stacji, które odpowiadają wyszukiwaniu.

### Filtrowanie

Istnieje kilka metod filtrowania:

- przy pomocy ustawień filtrowania;
- przełączając pokazywanie/ukrywanie sekcji stacji radiowych.

### Ustawienia filtrowania

Ustawienia filtrowania wywołujemy przy pomocy menu kontekstowego Ustawień Katalogu internetowych stacji radiowych.

Pozwalają one na:

- ukrywanie wierszy z określonymi słowami w nazwach i adresach;
- wyświetlanie tylko określonego formatu strumienia (mp3, aac, itp.);
- wyświetlanie tylko tych stacji, które spełniają kryteria odnośnie minimalnej i maksymalnej prędkości transmisji (np. od 96 do 256 kbps).

### Sekcje stacji radiowych

Każda stacja radiowa może być przypisana do jednej z siedmiu sekcji. Można to zrobić za pomocą formularza edycyjnego lub menu kontekstowego przycisku Szukaj. Sekcje można dowolnie nazwać i przypisać każdej z nich unikatowy kolor. Ponadto, przy pomocy menu kontekstowego przycisku Szukaj można określić, które sekcje zostaną wyświetlone w oknie. Szybciej można to zrobić za pomocą Ustawień Katalogu stacji radiowych, zaznaczając lub odznaczając tam pola wyboru obok każdej sekcji.

Ponadto, każda sekcja może mieć swój własny kolor, który określamy w Ustawieniach Katalogu stacji radiowych.

## Dziennik z ostatniej sesji

### Włączenie dziennika

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ostatniej sesji internetowej, to można włączyć jej rejestrowanie. Działa to w następujący sposób:

- zamknij Light Alloy;
- utwórz w folderze programu pusty plik o nazwie DCB.log;
- uruchom Light Alloy;
- otwórz radio internetowe i uruchom stację radiową.

### Zawartość dziennika

W pliku dziennika można znaleźć (jeśli są dostępne) następujące informacje:

Element | Opis
--- | ---
Audioinfo | samplerate (częstotliwość próbkowania); bitrate (przepływność); channels (liczba kanałów)
Bitrate | przepływność
Desc | opis internetowej stacji radiowej
Genre | gatunek muzyczny
ICYSong | tytuł utworu
metaTags: StreamTitle | meta tagi: aktualny tytuł
Name | nazwa internetowej stacji radiowej
OnShoutMetaData | nazwa internetowej stacji radiowej
Server | serwer strumieniujący
Server Type | typ serwera strumieniującego
Url | odnośnik do strony internetowej

## Nagrywanie

Light Alloy pozwala na zapis stacji radiowych do pliku. Można zapisywać plik nieprzerwanie, jaki i z podziałem na utwory. Zdefiniować to można, a także szablon dla nazwy pliku i miejsce jego zapisu, w Ustawienia -> Dźwięk -> zakładka Radio.