Как пользоваться мьюксером из командной строки:
Нужно создать файл с расширением .meta. В этом файле перечисляются файлы, которые нужно смьюксить в TS.
Формат такой:
<Название кодека>, <Название файла>, <Дополнительные параметры>
Дополнительные параметры перечисляются через запятую. Для каждого параметра указывается его имя и значение.
Пример META файла:

V_MPEG4/ISO/AVC, D:\media\test\stream.h264, fps=25
A_AC3, D:\media\test\stream.ac3, timeshift=-10000ms

В этом примере происходит мьюксинг одной аудио дороги в формате AC3 и одной видеодороги в формате H264.


Дополнительные параметы:

fps - для видеодорожки H264 можно явно задать значение fps (см. пример выше). Если fps не указан, он начитывается из потока.

level - позволяет перезаписать поле level в потоке H264. Например, можно изменить профиль High@5.1 на High@4.1.
Следует иметь ввиду, что обновляется только заголовок. H264 Поток может не удовлетворять требованиям 
более низкого level. 

timeshift - Для аудио дорожек поддерживается параметр timeshift, может быть как больше, так и меньше нуля. 
Значение для timeshift задается в миллисекундах (в конце должно стоять ms) или в секундах (в конце буква s). Этот параметр 
позволяет сдвинуть аудиодорожку по времени вперед (положительное значение параметра) или назад.

down-to-dts - доступно только для дорожек DTS-HD. Делает преобразование DTS-HD в стандартный DTS.
down-to-ac3 - доступно только для дорожек TRUE-HD c ядром AC3 внутри (обычно такие пишут на Blu-ray диски).

track - начиная с версии 0.9.96 появилась возможность ссылаться на дорожки, лежащие в других контейнерах. В этом случае нужно указывать
номер дорожки внутри контейнера. 
Список поддерживаемых контейнеров:
- TS/M2TS
- EVO/VOB/MPG
- MKV

Для получения номер дорожки запустите: tsMuxer <имя файла контейнера>.

Для запуска мьюксера нужно открыть windows терминал, far или другой файловый менеджер и набрать:
tsMuxer <имя meta файла> <имя TS файла>

Наименования кодеков в meta файле:
V_MPEG4/ISO/AVC - H264
V_MS/VFW/WVC1   - VC1
V_MPEG-2        - MPEG2

A_AC3 - DD (AC3) / DD+ (E-AC3) / True HD (True HD только для дорожек с AC3 core внутри).
A_AAC - AAC
A_DTS - DTS / DTS-HD
A_MP3 - MPEG audio layer 1/2/3

При работе tsMuxer не использует внешних фильтров (кодеков).
