Как пользоваться мьюксером из командной строки:

Нужно создать файл с расширением .meta. В этом файле перечисляются файлы, которые нужно смьюксить в TS.
В первой строке meta файла могут быть указаны дополнительные параметры, которые относятся ко всем дорожкам. 
В этом случае строка должна начинаться со слова MUXOPT.


В последующих строка указывается список дорожек и их параметры.

Формат такой:
<Название кодека>, <Название файла>, <Дополнительные параметры>
Дополнительные параметры перечисляются через запятую. Для каждого параметра указывается его имя и значение.
Пример META файла:

V_MPEG4/ISO/AVC, D:\media\test\stream.h264, fps=25
A_AC3, D:\media\test\stream.ac3, timeshift=-10000ms

В этом примере происходит мьюксинг одной аудио дороги в формате AC3 и одной видеодороги в формате H264.


Дополнительные параметы аудио/видео дорожек:

fps - для видеодорожек и дорожек с сабтитрами можно явно задать значение fps (см. пример выше). Если fps не указан, он начитывается из потока.


level - позволяет перезаписать поле level в потоке H264. Например, можно изменить профиль High@5.1 на High@4.1.
Следует иметь ввиду, что обновляется только заголовок. H264 Поток может не удовлетворять требованиям 
более низкого level. 

insertSEI - параметр используется только для видео H.264. При его включении просиходит следующее: если оригинальный видеопоток не содержит 
информации SEI picture timing и SEI buffering period, то такая инфомация добавляется в поток. Этот параметр рекомендуется включать
для лучшей совместимости с приставкой Sony Playstation 3.

contSPS - параметр используется только для видео H.264. При включении параметра, если оригинальный видеопоток не содержит циклически повторяющихся 
элементов SPS/PPS (при импорте из MKV они могут быть записаны только один раз в начале файла), то SPS/PPS будут дополнительно вставляться в поток
перед каждым ключевым кадром. Рекомендуется всегда включать этот параметр. 
Примечание: для x264 потоков видеоплейер Dune HD не может декодировать повторный SPS элемент, видимо это ошибка в текущей прошивке плейера.

timeshift - Для аудио дорожек и дорожек с сабтитрами поддерживается параметр timeshift, может быть как больше, так и меньше нуля. 
Значение для timeshift задается в миллисекундах (в конце должно стоять ms) или в секундах (в конце буква s). Этот параметр 
позволяет сдвинуть аудиодорожку по времени вперед (положительное значение параметра) или назад.

down-to-dts - доступно только для дорожек DTS-HD. Делает преобразование DTS-HD в стандартный DTS.
down-to-ac3 - доступно только для дорожек TRUE-HD c ядром AC3 внутри (обычно такие пишут на Blu-ray диски).

track - начиная с версии 0.9.96 появилась возможность ссылаться на дорожки, лежащие в других контейнерах. В этом случае нужно указывать
номер дорожки внутри контейнера. 
Список поддерживаемых контейнеров:
- TS/M2TS
- EVO/VOB/MPG
- MKV

Для получения номер дорожки запустите: tsMuxer <имя файла контейнера>.

Для запуска мьюксера нужно открыть windows терминал, far или другой файловый менеджер и набрать:
tsMuxer <имя meta файла> <имя TS файла>

Наименования кодеков в meta файле:
V_MPEG4/ISO/AVC - H264
V_MS/VFW/WVC1   - VC1
V_MPEG-2        - MPEG2

A_AC3 - DD (AC3) / DD+ (E-AC3) / True HD (True HD только для дорожек с AC3 core внутри).
A_AAC - AAC
A_DTS - DTS / DTS-HD
A_MP3 - MPEG audio layer 1/2/3
A_LPCM - raw pcm data or PCM WAVE file

S_PGS - сабтитры в формате Presentation Graphic Stream.


Дополнительные параметры мьюксера в строке MUXOPT.

Параметры этой группы влият на весь поток в целом, а не на отдельную дорожку. Параметры перечисляются через пробел.


--pcr-on-video-pid - не выделять отдельный PID для PCR, а использовать существующий video PID.
--new-audio-pes - использовать байт 0xfd вместо 0xbd для дорожек AC3, True-HD, DTS и DTS-HD. Это соответствует стандарту Blu-ray.
-vbr - использовать переменный битрейт 
--minbitrate=xxxx - задает нижнюю границу vbr битрейта. Если поток занимает меньшее количество байт, будут вставляться NULL пакеты
для забивания потока до нужной полосы.
--maxbitrate=xxxx - верхняя граница vbr битрейта. 
--cbr - режим мьюксинга с фиксированным битрейтом. Опции --vbr и --cbr не должны использоваться совместно.
--vbv-len - длина виртуального буфера в миллисекундах. Значение по умолчанию 500. Обычно этот параметр используется совместно с --cbr.
Параметр аналогичен значению vbv-buffer-size в кодере x264, но задается не в килобитах, а в миллисекундах (при константном битрейте
их можно пересчитать друг в друга). Если вы самостоятельно кодировали файл в x264 в режиме константного битрейта, для более
плавного вещания файла в сеть рекомендуется выставлять такое же (или меньшее) значение этого параметра чем в x264. При переполнении виртуального
буфера в лог будут выведены соответствующие ошибки.
--bitrate=xxxx - битрейт для режима мьюксинга с фиксированным битрейтом.
Значения --maxbitrate, --minbitrate и --bitrate указывается в килобитах в секунду. Можно использовать не целое число, разделитель
между целой и дробной частью символ точка. Например: --maxbitrate=19423.432
--no-asyncio - не создавать отдельный поток для записи выходных файлов. Включение этого режима также отменяет флаг FILE_FLAG_NO_BUFFERING.
Это несколько снижает скорость записи, но позволяет видеть объем выходного файла во время работы.
--auto-chapters=nn - вставлять главы каждые nn минут. Используется только в режиме blu-ray muxing.
--custom-chapters=<строка параметров> - вставлять главы в указанных местах. Используется только в режиме blu-ray muxing.
Строка параметров имеет следующий вид: hh:mm:ss;hh:mm:ss и т.д. Через точку с запятой перечисляются временные метки, в которых
надо вставить новую главу. Строка не должна содержать пробелов.
--demux - в этом режиме выбранные аудио/видео треки сохраняются как отдельные файлы. При обработке дорожек на них накладываются
  все выбранные эффекты, например, смена level для h.264. В режиме demux некоторые типы дорожек всегда подвераются изменениям при
  сохранении в файл:
   - Субтитры в формате Presentation graphic stream преобразуются в формат sup
   - PCM аудиодорожки сохраняются в виде WAV файлов. Также происходит автоматическое разбиение на несколько файлов,
     если размер WAV файла превышает 4Gb.




При работе tsMuxer не использует внешних фильтров (кодеков).
